| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deckeneinbaulautsprecher bestückt mit 4“ Breitband-Chassis. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Lautsprecherfront besteht aus weißem UV-beständigem Polymer. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit magnetischer Halterung und rückstandslos entfernbarem Logo.  Der Lautsprecher wird mit selbst herausdrehenden Klemmbacken in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert.  Daten und Spannungsversorgung über eine RJ-45-Netzwerkverbindung in Ausführung CAT-5e oder höherwertiger.  Eine Status-LED, Reset und ID-Taste befinden sich leicht zugänglich unter der Frontabdeckung.  Der Lautsprecher verfügt über Leerlauf- und Kurzschlusserkennung, sowie fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform.  Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34.  Mitgeliefertes Zubehör:  - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken  - Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken  aus Mineralfaserplatte  - Schablone für Deckenausschnitt  Technische Daten:  Komponenten: 4“ Breitband-Chassis  Übertragungsbereich: 90 Hz - 20 kHz (-10 dB)  Belastbarkeit: 30 W (16 Ohm)  Empfindlichkeit: 90 dB SPL (1W1m)  Abstrahlbereich: 154° konisch DMT  Max. Dauerschallpegel: 94 / 97 dB SPL (PoE / PoE+)  Max. Schallpegel: 108 / 111 dB SPL (PoE / PoE+)  Anschluss: RJ45, PoE (802.3af) oder PoE+(802.3at)  Abmessungen: 215 mm Durchmesser  105 mm Einbautiefe  179 mm Deckenausschnitt  Gewicht: 1,6 kg  Farbe: weiß (RAL 9010)  Hersteller: QSC  Typ: NL-C4 |  |  |