| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 W 16 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau. Bestückt mit 4,5“ wetterfestem Papier-Membrane-Tieftöner und 0,75“ Aluminiumkalotten-Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 16 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit 3 selbst herausdrehenden Klemmbacken in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar.  UL1480, UL 2043 und EN54-24 zertifiziert.  Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34.  Mitgeliefertes Zubehör:  - C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken  - Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken  aus Mineralfaserplatte  - steckbare Euroblock-Schraubklemmen  Technische Daten:  Komponenten: 4,5“ Tieftöner, 0,75“ Hochtöner  Übertragungsbereich: 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)  Belastbarkeit: 30 W (16 Ohm)  Empfindlichkeit: 87 dB SPL (1W/1m)  73 dB SPL (EN54-24,1W/4m)  Abstrahlbereich: 150° konisch DMT  Max. Dauerschallpegel: 102 dB SPL  Max. Schallpegel: 108 dB SPL  86 dB SPL (EN54-24, 4m)  Nominelle Impedanz: 16 Ohm (Übertrager Bypass)  Übertrager: 70 V: 30W, 15W, 7,5W, 3,7W  100 V: 30W, 15W, 7,5W  Anschluss: Schraubklemme  Abmessungen: 230 mm Durchmesser  176 mm Einbautiefe  195 mm Deckenausschnitt  Gewicht: 2,9 kg  Farbe: weiß (RAL 9010)  schwarz (RAL 9011)  Hersteller: QSC  Typ: AD-C4T |  |  |