| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 W 16 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Deckeneinbau. Bestückt mit 6,5“ wetterfestem Papier-Membrane-Tieftöner und 0,75“ Aluminiumkalotten-Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 16 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System mit einem Gehäusetopf aus feuerverzinktem Stahlblech. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Magnethalterung. Das Herstellerlogo kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit 3 selbst herausdrehenden Klemmbacken in der Decke montiert. Eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils ist an der Rückseite montiert. Verkabelung kann vorinstalliert werden. Zugentlastete, feuergeschützte steckbare Anschlüsse mit Durchschleifoption zu weiteren Lautsprechersystemen. Ein Drehschalter für die Leistungsanpassung ist von der Lautsprecherfront aus bedienbar.UL1480, UL 2043 und EN54-24 zertifiziert.Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34.Mitgeliefertes Zubehör:- C-Metallring als Einbauzarge für GK-Decken- Abfangschienen (1 Paar) für 60cm Rasterdecken  aus Mineralfaserplatte- steckbare Euroblock-SchraubklemmenTechnische Daten:Komponenten: 4,5“ Tieftöner, 0,75“ HochtönerÜbertragungsbereich: 65 Hz - 20 kHz (-10 dB)Belastbarkeit: 60 W (16 Ohm)Empfindlichkeit: 88 dB SPL (1W/1m) 74 dB SPL (EN54-24,1W/4m)Abstrahlbereich: 135° konisch DMTMax. Dauerschallpegel: 106 dB SPLMax. Schallpegel: 112 dB SPL 92 dB SPL (EN54-24, 4m)Nominelle Impedanz: 16 Ohm (Übertrager Bypass)Übertrager: 70 V: 60W, 30W, 15W, 7,5W 100 V: 60W, 30W, 15WAnschluss: SchraubklemmeAbmessungen: 280 mm Durchmesser 237 mm Einbautiefe 245 mm DeckenausschnittGewicht: 4,3 kgFarbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011)Hersteller: QSCTyp: AD-C6T |  |  |